Uaktualnie EXP-SROL8 i EXP-LIGHT16  wykonuje się przy pomocy programu Basic2Update. 
W celu aktualizacji modułu EXP-SROL8 należy:
	+ odłączyć go od zasilania (zarówno od linii 230V jak i od centrali), 
	+ podłączyć microUSB do portu w module,
	+ założyć zworkę na złącze PR i włączyć zasilanie z centrali, 
	+ następnie uruchomić Basic2Update, kliknąć w "Połącz" następnie w "otwórz plik flash" i wskazać odpowiedni plik, 
	+ zatwierdzić i kliknąć w "Aktualizuj". 
	+ Po aktualizacji EXP-SROL8 należy również dokonać aktualizacji centrali i Managera
